# SG20T

Reset factory defaults  
  
<CCMD>4006

Code 39 - Enable (\*)  
  
<SW>424001

Code 93 / Code 93i - Enable  
  
<SW>414001

Code 128 / GS1-128 - Code 128 enable (\*)  
  
<SW>434001

DataMatrix - Enable (\*)  
  
<SW>544001

EAN/UPC - UPC-A enable (\*)  
  
<SW>4B4001

EAN/UPC - UPC-E enable (\*)  
  
<SW>4B4101

EAN/UPC - EAN-8 enable (\*)  
  
<SW>4B4201

EAN/UPC - EAN-13 enable (\*)  
  
<SW>4B4301

Interleaved 2 of 5 - Enable  
  
<SW>444001

MicroPDF417 - Enable  
  
<SW>4C4201

PDF417 - Enable (\*)  
  
<SW>4C4001

QR Code - Enable  
  
<SW>554001

Standard 2 of 5 - Enable  
  
<SW>484001

Scanning / Triggering - Triggering modes - Autostand  
  
<SW>704004